Формат ввода данных:

1 строка - string, measures\_info, базовый класс.

2 строка – double, frequency\_info, базовый класс.

Остальные строки

Координата по X, координата по Y, комплексное значение.